様式第15号(第12条関係)

地質分析結果証明書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

分析機関名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　印

所在地

電話番号

環境計量士　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について，土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し，計量した結果を下記のとおり証明します。　　　　　　　(検体区分　　　　　)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計量の対象 | 単位 | 測定値 | 定量下限値 | 基準値 | 測定方法 |
| カドミウム | mg／l |  |  | 0.01 | 日本工業規格K0102の55 |
| 全シアン | mg／l |  |  | 不検出 | 日本工業規格K0102の38(38.1.1を除く。) |
| 有機燐(りん) | mg／l |  |  | 不検出 | 昭和49年環告第64号付表1又は日本工業規格K0102の31.1のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては，昭和49年環告第64号付表2) |
| 鉛 | mg／l |  |  | 0.01 | 日本工業規格K0102の54 |
| 六価クロム | mg／l |  |  | 0.05 | 日本工業規格K0102の65.2(65.2.6の場合,日本工業規格K0170-7のa)又はb) |
| 砒(ひ)素 | mg／l |  |  | 0.01 | 日本工業規格K0102の61 |
| 総水銀 | mg／l |  |  | 0.0005 | 昭和46年環告第59号付表1 |
| アルキル水銀 | mg／l |  |  | 不検出 | 昭和46年環告第59号付表2及び昭和49年環告第64号付表3 |
| PCB | mg／l |  |  | 不検出 | 昭和46年環告第59号付表3 |
| ジクロロメタン | mg／l |  |  | 0.02 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2又は5.3.2 |
| 四塩化炭素 | mg／l |  |  | 0.002 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | mg／l |  |  | 0.002 | 平成9年環告第10号付表 |
| 1，2―ジクロロエタン | mg／l |  |  | 0.004 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2，5.3.1又は5.3.2 |
| 1，1―ジクロロエチレン | mg／l |  |  | 0.1 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2又は5.3.2 |
| シス―1，2―ジクロロエチレン | mg／l |  |  | 0.04 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2又は5.3.2 |
| 1，1，1-トリクロロエタン | mg／l |  |  | 1 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| 1，1，2―トリクロロエタン | mg／l |  |  | 0.006 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| トリクロロエチレン | mg／l |  |  | 0.03 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| テトラクロロエチレン | mg／l |  |  | 0.01 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2，5.3.1，5.4.1又は5.5 |
| 1，3―ジクロロプロペン | mg／l |  |  | 0.002 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2又は5.3.1 |
| チウラム | mg／l |  |  | 0.006 | 昭和46年環告第59号付表4 |
| シマジン | mg／l |  |  | 0.003 | 昭和46年環告第59号付表5の第1又は第2 |
| チオベンカルブ | mg／l |  |  | 0.02 | 昭和46年環告第59号付表5の第1又は第2 |
| ベンゼン | mg／l |  |  | 0.01 | 日本工業規格K0125の5.1，5.2又は5.3.2 |
| セレン | mg／l |  |  | 0.01 | 日本工業規格K0102の67.2，67.3又は67.4 |
| ふっ素 | mg／l |  |  | 0.8 | 日本工業規格K0102の34.1若しくは34.4又は34.1c)(注(6)第3文を除く)及び昭和46年環告第59号付表6 |
| ほう素 | mg／l |  |  | 1 | 日本工業規格K0102の47.1，47.3又は47.4 |
| 1，4－ジオキサン | mg／l |  |  | 0.05 | 昭和46年環告第59号付表7 |
| 農用地(田に限る) | 砒素 | mg／kg |  |  | 15 | 昭和50年総理府令第31号　第1条第3項及び第2条 | 含有試験 |
| 銅 | mg／kg |  |  | 125 | 昭和47年総理府令第66号　第1条第3項及び第2条 |
| 水素イオン濃度指数 | － |  | － | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211-200＊「土懸濁液のpH試験方法」 |
| 検体の性状 | 形状 |  |  | 色 | 　 | におい | 　 |
| 備考 | 　 |