取　建　発　第　　　　号

取　手　警　察　署　長　　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　取手市長

**道路工事実施協議書**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ①工事又は作業の箇所 | 工事番号 |  |
| 路線名 | 取手市道　　　　　　　　号線 |
| 場　　　所 | 取手市 |
| ②　工事又は作業　の時期 | 工事着手年月日 | 　　　年　　　月　　　日 |
| 竣工予定年月日 | 　　　年　　　月　　　日 |
| ③工事実施延長 |  |
| ④工事（作業）の概　　要 |  |
| ⑤工事（作業）現場監督者職氏名 |  |
| ⑥請負人住所氏名及び現場監督者氏名 |  |
| ⑦道路交通に対する措置　　　　 | 道路標識施設位置交通止を行う工事の措置・交通制限を行う工事の措置その他交通の障害となる工事の措置 | １、全面　・　片側　通行止とする。２、迂回路を設ける。３、道路標識を設置する。４、危険防止の柵を設置する。５、夜間は赤色灯を設置する。６、作業時間　　　　　　時～　　　　　時 |
| ⑧　添　　付　　図　　面　　　　　 | 別　紙　の　と　お　り |
| ⑨　回　　答　　期　　日 | 　　年　　月　　日 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取交発第　　　　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　取手市長　　　　　　　　　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県取手警察署長　 |
| 回　答　意　見 |  |

道路工事実施協議書の作成について

* 原則として、工事を実施する路線ごとに作成してください。（ただし、工事路線が隣接している場合を除く）
* 提出部数は２部です。
* 添付書類について
1. 工事箇所図
2. 工事保安図

（道路幅員　工事幅員　延長　ガードマン･案内標識等の安全対策を記載）

３）　迂回路図及び住民周知用の工事通知文（全面通行止めの場合）

注意事項

○片側交互通行の場合、車道は最低２．５ｍ確保すること。確保できない場合は、全面通行止めで対応すること。また、歩行者用の通路は最低０．９ｍ確保すること。

○全面通行止めの際に迂回路を設けられない場合は、代替駐車場の確保等の措置をとること。（実施協議書にその旨を記載してください）